下水道專用技術規範「第02532章 污水管線附屬工作」條文修正對照表
	修正後條文
	現行條文
	說明

	1.4.2美國材料試驗學會（ASTM）
(1)ASTM C1202 
氯離子快速滲透試驗（Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration）
	1.4.2美國材料試驗學會（ASTM）
(1)ASTM C1202
氯離子快速滲透試驗（rapid chloride ion permeability test，RCPT）
	1.修正試驗中英文名稱4：
(1)ASTM C1202
氯離子快速滲透試驗（Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration）
(2)AASHTO T277
氯離子快速滲透試驗(Standard Method of Test for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration)

	1.4.3美國公路運輸協會（AASHTO）
(1) AASHTO T277 
氯離子快速滲透試驗(Standard Method of Test for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration)
	1.4.3美國公路運輸協會（AASHTO）
(1) AASHTO T277
氯離子快速滲透試驗（rapid chloride ion permeability test，RCPT）
	

	2.1.3規格
(7)人孔及陰井與管線銜接處之開孔應依設計圖或施工圖所示管線高程位置，於澆置混凝土時預留，其尺寸應依設計圖或施工圖辦理，如因故未予預留時，須以鑽頭切取，不得以鑿除後再修補的方式開孔。
	2.1.3規格
(7)人孔及陰井與管線銜接處之開孔應依設計圖所示管線高程位置，於澆置混凝土時預留，其尺寸應依設計圖或施工圖辦理，如因故未予預留時，須以鑽頭切取。
	
修正相關文字以符合實需。

	3.1.2場鑄人孔及陰井
(3)	人孔及陰井與管線銜接處之開孔應依設計圖所示管線高程位置，於澆置混凝土時預留，其尺寸應依設計圖或施工圖辧理，如因故未予預留時，須以鑽頭或銑孔方式切取，如有特殊情形，得提送替代方案，報請工程司同意後辦理，不得以鑿除後再修補的方式開孔。
	3.1.2場鑄人孔及陰井
(3)人孔及陰井與管線銜接處之開孔應依設計圖所示管線高程位置，於澆置混凝土時預留，其尺寸應依設計圖或施工圖辧理，如因故未予預留時，須以鑽頭切取，如有特殊情形，得提送替代方案，報請工程司同意後辦理。
	
[bookmark: _GoBack]修正相關文字以符合實需。
 

	[bookmark: _Toc262725059]3.6.2	橡膠墊圈
橡膠墊圈之材質須符合CNS 3550規定之物理性能分類 [DDH50462A1-4][　　]，其形狀、尺度應配合接頭設計，使安裝後確保不漏水，如圖2及表4所示，虛線部分依實際設計而定。
[image: ]

[bookmark: _Toc262725061]圖2　橡膠墊圈之形狀
表4　橡膠墊圈之尺度
	標稱內徑(mm)
	a
	b
	橡膠墊圈長度(mm)

	900
	15±1
	15±1
	3355+50

	1200
	
	
	4345+50

	1500
	
	
	5460+50

	1800
	
	
	6481+50

	2000
	
	
	7219+50

	2200
	
	
	7863+50



	
	新增橡膠墊圈相關規定。

	4.2.7  埋設用塑膠警示帶按契約以[m][　　]乘以契約單價計價。
4.2.8	人孔蓋座保護座按工程契約以個乘以工程契約項目計價。工程契約項目已包括供應所用之人工、模板、樹脂水泥、圓形AC切割、表面整平等為完成本工作所需項目在內。
4.2.9   人孔及陰井框蓋抗滑能力之試驗，包含於「一級品管檢驗材料試驗費」內不另計價。
	
	新增埋設用塑膠警示帶計價方式。




2
image1.png




